Załącznik nr 1 do SIWZ

# Wymagania techniczne dla autobusu do transportu osób niepełnosprawnych

| **Lp.**  | **MINIMALNE WYMAGANIA** |
| --- | --- |
| *1*  |  *2*  |
|  | 1. fabrycznie nowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym trzech na wózkach inwalidzkich;
2. rok produkcji 2017;
3. ilość miejsc: kierowca + 22 pasażerów;
4. wysokość w przedziale pasażerskim minimum 1700 mm;
5. silnik wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin EURO 6;
6. moc silnika nie mniejsza niż 125 KM;
7. skrzynia 6 biegowa, manualna;
8. układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania;
9. elektroniczny system stabilizacji toru jazdy;
10. poduszka czołowa kierowcy;
11. przegroda za fotelem kierowcy;
12. wspomaganie układu kierowniczego;
13. hamulce tarczowe;
14. immobiliser;
15. klimatyzacja przedziału kierowcy i części pasażerskiej
16. ogrzewanie przedziału kierowcy i części pasażerskiej
17. ogrzewanie postojowe przedziału kierowcy i części pasażerskiej;
18. wentylator nawiewno-wywiewny w dachu;
19. luk ewakuacyjny w dachu;
20. elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne;
21. radioodtwarzacz CD z systemem nagłaśniającym cały autobus;
22. drzwi boczne przesuwne po prawej stronie pojazdu (tj. zachodzących po otwarciu na bok i na zewnątrz pojazdu) o szerokości spełniającej odpowiednie normy dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych
23. poręcze ułatwiające wsiadanie;
24. obniżenie stopnia bocznego wejściowego;
25. tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone otwierane do minimum 1800;
26. szyby przyciemniane w bocznych oknach przestrzeni pasażerskiej (nadwozie w pełni przeszklone);
27. fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem;
28. fotele turystyczne z zagłówkami;
29. trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach;
30. oświetlenie części pasażerskiej;
31. w części pasażerskiej półki na bagaż – min. po 1 stronie;
32. wieszaki ubraniowe;
33. wyjścia awaryjne oznakowane;
34. wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych;
35. podłogi wyłożone odporną na uszkodzenia mechaniczne, łatwo zmywalną i antypoślizgową wykładziną;
36. wykończenie – obłożenie tapicerowane ścian bocznych i dachu;
37. tachograf cyfrowy;
38. pełnowymiarowe koło zapasowe;
39. gaśnica proszkowa typu samochodowego, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym;
40. linka holownicza
41. trójkąt ostrzegawczy;
42. apteczka samochodowa;
43. zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: podnośnik samochodowy, klucz do kół, wkrętak, klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora;
44. szybki demontaż siedzeń + punkt dokowania 3 wózków inwalidzkich ( szyny do mocowania 3 wózków inwalidzkich);
45. atestowane mocowania: komplet pasów do mocowania 3 wózków inwalidzkich i osób niepełnosprawnych;
46. atestowane najazdy do wprowadzenia wózków z powłoką antypoślizgową;
47. oznakowanie zgodne z przepisami ruchu drogowego o przewozie osób niepełnosprawnych;
48. samochód na oponach letnich
49. lakier: biały;
 |