KOSZTORYS OFERTOWY

RIR.271.88.2020.CC

Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wy­ceny | Opis | | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | **Prace rozbiórkowe** | | | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0804-01 | | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w po­ziomie I kondygnacji | m | 7,074 |
| 2  d.1 | KNR 4-01 0811-07 | | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej -cokół | m2 | 0,551 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0811-07 | | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 7,867 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0212-01 | | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 7cm | m3 | 0,551 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0519-04 | | Rozbiórka pokrycia z papy | m2 | 7,867 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0535-07 | | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku | m2 | 8,340 |
| 7 d.1 | kalk. własna | | Oczyszczenie tarasu , stropu i frezowanie luźnych po­włok | m2 | 7,867 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0108-10 +KNR 4-01 0108-09 | | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + utylizacja | m3 | 0,719 |
| 9  d.1 | KNR 4-01 0108-1D +KNR 4-01 0108-09 | | Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - za każ­dy następny 1 km  Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + utylizacja | m3 | 0,315 |
| **Razem dział: Prace rozbiórkowe** | | | | | | |
| 2 | **Naprawa tarasu zgodnie z technologia szczelny taras** | | | | | |
| 10 d.2 | KNR 0-39 0114-01 | | Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne | m2 | 7,867 |
| 11 d.2 | KNR 0-39 0115-01 | | Hydroizolacja balkonów i tarasów- hydroizolacja 2 składnikowa | m2 | 7,867 |
| 12 d.2 | KNR 2-02 0502-04 | | Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym x2 | m2 | 7,867 |
| 13 d.2 | KNR 2-02 1101-02 | | Podkłady betonowe na stropie - wylewka betonowa gr 7cm wodoszczelna | m3 | 0,551 |
| 14 d.2 | KNR 2-02 1106-07 | | Posadzki cementowe wraz z cokollkami - zbrojenie siatka stalową | m2 | 7,867 |
| 15 d.2 | KNR 2-02 1118-08 | | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą- klej do gresu zew na tarasy + fuaa epoksydowa | m2 | 7,867 |
| 16 d.2 | KNR 2-02 1120-02 | | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem pły­tek metoda zwykłą | m | 5,500 |
| 17 d.2 | KNR 2-02 1120-01 | | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek- przygotowanie podłoża ciecie pasku około 0.90 \*2 przy filarach | m | 1,800 |
| 18 d.2 | KNNR 2 0504-01 | | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 8,340 |
| 19 d.2 | KNR 2-02 0508-04 | | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynko­wanej | m | 5,500 |
| 20 d.2 | KNR 4-04 0804-01 analoqia | | Montaż balustrad tarasowych przez kotwienie i spawanie, balustrady uprzednio zdemontowane | m | 7,074 |
| 21 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | | (z.VII) Gruntowanie powierzchni tarasu powloką silikoowa | m2 | 7,867 |