RIR.271.64.2022.CC

Załącznik nr 2\_1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**do postępowania na:**

***Dostawa opału stałego dla Gminy Gruta i jej jednostek organizacyjnych w terminie do 31.03.2023 r. (dostawy do 31 marca 2023 r.)***

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa opału stałego dla Gminy Gruta i jej jednostek organizacyjnych w terminie do 31.03.2023 r.

2.Wymagania dotyczące dostawy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału stałego w okresie **dnia podpisania umowy do 31.03.2023r**. dla Gminy Gruta w następujących ilościach oraz parametrach, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r.:

2.1). **Ekomiał**

Dostawa ekomiału w ilości **83**  **ton** do niżej wymienionych budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Grucie:

* Szkoła Podstawowa w Grucie,
* Przedszkole Samorządowe w Mełnie
* Gminne Centrum Kultury w Grucie
* budynek komunalny w Mełnie /Świetlica w Mełnie/

**Uwaga: jednorazowy transport ekomiału to: max 5 ton.**

**Tabela 1.** Wymagania jakościowe dla: *węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (kwalifikowane paliwa stałe o wymiarze ziarna 3 ÷ 31,5 mm:* **ekomiał**)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość | |
| minimalna | maksymalna |
| 1 | Zawartość popiołu | Ar | % | - | 12,00 |
| 2 | Zawartość siarki całkowitej | Str | % | - | 1,20 |
| 3 | Wartość opałowa | Qir | MJ/kg | 24,00 | - |
| 4 | Zdolność spiekania | RI | - | - | 25,00 |
| 5 | Wymiar ziarna | - | mm | 3,00 | 31,50 |
| 6 | Zawartość nadziarna | - | % | 0,00 | 5,00 |
| 7 | Zawartość wilgoci całkowitej | Wtr | % | - | 20,00 |
| 8 | Zawartość podziarna | - | % | - | 15,00 |

2.2). **Ekogroszek**

Dostawa ekogroszku w ilości **102 ton** do niżej wymienionych budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Grucie:

* Żłobek w Nicwałdzie
* Szkoła Podstawowa w Plemiętach
* Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej
* Szkoła Podstawowa w Boguszewie
* Szkoła Podstawowa w Słupie
* Świetlica w Salnie – do tego obiektu opał Wykonawca będzie dostarczał w workach lub innych opakowaniach jednostkowych
* Świetlica / Remiza w Boguszewie – do tego obiektu opał Wykonawca będzie dostarczał w workach lub innych opakowaniach jednostkowych

**Uwaga: jednorazowy transport ekogroszku to: max 5 ton.**

**Tabela 2.** Wymagania jakościowe dla: węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: **ekogroszek**)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość | |
| minimalna | maksymalna |
| 1 | Zawartość popiołu | Ar | % | - | 12,00 |
| 2 | Zawartość siarki całkowitej | Str | % | - | 1,20 |
| 3 | Wartość opałowa | Qir | MJ/kg | 24,00 | - |
| 4 | Zdolność spiekania | RI | - | - | 25,00 |
| 5 | Wymiar ziarna | - | mm | 5,00 | 31,50 |
| 6 | Zawartość podziarna | - | % | 0,00 | 10,00 |
| 7 | Zawartość nadziarna | - | % | 0,00 | 5,00 |
| 8 | Zawartość wilgoci całkowitej | Wtr | % | - | 15,00 |

**3)** **Węgiel kamienny – orzech II**

Dostawa węgla w ilości **2 ton** obiektu gminnego – miejscowość Gruta.

**Tabela 3.** Wymagania jakościowe dla: węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 25 ÷ 80 mm: orzech, orzech I, orzech II - **Orzech II**)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość | |
| minimalna | maksymalna |
| 1 | Zawartość popiołu | Ar | % | - | 12,00 |
| 2 | Zawartość siarki całkowitej | Str | % | - | 1,7 |
| 3 | Wartość opałowa | Qir | MJ/kg | 22,00 | - |
| 4 | Wymiar ziarna | - | mm | 25,00 | 80,00 |
| 5 | Zawartość podziarna | - | % | 0,00 | 10,00 |
| 6 | Zawartość nadziarna | - | % | 0,00 | 10,00 |
| 7 | Zawartość wilgoci całkowitej | Wtr | % | - | 20,00 |

**Warunki realizacji zamówienia:**

1). Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zamówień w ilości i częstotliwości zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego,

2). Dostawy (pełny rozładunek) będą realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 12.00,

3). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia końcowej łącznej ilości zamawianego towaru do 20% od ilości szacunkowej podanej w opisie przedmiotu zamówienia,

4). Termin oraz wielkość dostaw będzie każdorazowo uzgodniony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wykonawca zrealizuje dostawę w nieprzekraczalnym terminie ……………………. (czas dostawy) zadeklarowanym w złożonej ofercie,

5). Przy każdej dostawie węgla, ekomiału lub ekogroszku Wykonawca będzie dostarczał dokument dostawy oraz świadectwo jakości dostarczanej partii towaru, wystawione przez uprawniony podmiot. Dokument dot. jakości towaru będzie zawierał wyniki badań dotyczące wartości opałowej, wilgotności oraz zawartości w nim popiołu i siarki (zgodnie z tabelą).

Brak powyższych dokumentów lub dostarczenie dokumentów niepoprawnie sporządzonych może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odmowy przyjęcia danej partii miału węgla, ekomiału lub ekogroszku,

6). **Każda partia** dostarczonego towaru będzie ważona w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy/ lub kierowcy działającego w imieniu Wykonawcy, na wadze wskazanej przez Zamawiającego. Koszt ważenia będzie pokrywał Zamawiający,

7). Zamawiający zastrzega sobie prawo do komisyjnego pobierania prób dostarczonego opału celem wykonywania analiz laboratoryjnych w obecności pracownika Wykonawcy – np. upoważnionego kierowcy (Wykonawca dołączy do umowy wykaz osób w obecności których będą pobierane próby)

8). Po dostarczeniu przez Wykonawcę opału na miejsce składu, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela Wykonawcy lub kierowcy (działającego w imieniu Wykonawcy), **każdorazowo** pobrane zostaną **próbki wielkości 5 kg z każdej partii przywiezionego opału**: kierowca otrzyma jedną próbkę opału dla Wykonawcy a dwie pozostałe - dla Zamawiającego (jedna do przeprowadzenia badań i druga rozjemcza). Próbki zostaną opisane datą dostawy oraz rodzajem dowiezionego opału i zostaną złożone w zaplombowanym opakowaniu (uniemożliwiającym jego otwarcie bez naruszenia opakowania). Zamawiający zapewni opakowania do pobierania prób dostarczonego opału. Próbki będą badane w akredytowanym laboratorium wskazanym przez Zamawiającego,

## 9). W przypadku nieprawidłowych wyników analiz laboratoryjnych, niezgodnych z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U. z 2018 poz. 1890), Zamawiający może żądać wymiany dostarczonej partii opału na wolny od wad,

10). Wymiany opału na zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U. z 2018 poz. 1890), Wykonawca dokona w ciągu 5 dni od zgłoszenia niezgodności,

11). Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego opału w terminie 30 dni od daty dostawy. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności ziarnistości (granulacji),wartości opałowej oraz zawartości w nim popiołu, siarki i wilgotności. W przypadku, gdy wyniki analizy potwierdzą, iż dostarczony opał nie odpowiada parametrom określonym w umowie (za wyjątkiem dostarczenia miału opału o lepszych parametrach niż określone w umowie), Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami przeprowadzonej analizy i potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, kiedy wyniki badań potwierdzą jakość opału zgodną z parametrami zadeklarowanymi w formularzu ofertowym w/w koszty pokrywa Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany wymienić reklamowaną partię opału w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia powiadomienia.

12). Zamawiający dopuszcza jednokrotną wymianę reklamowanej dostawy partii opału. W przypadku, gdy wymieniona partia opału ponownie nie spełni parametrów określonych w umowie i w SWZ, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto.

13). W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę opału o wyższej wartości opałowej lub o niższej zawartości popiołu, siarki i wilgotności, Wykonawca nie może zafakturować dostawy inaczej niż przewidziano w umowie, a tym samym cena nie może ulec zmianie.

14). Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania dostaw z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, obowiązujących Polskich norm, oraz przepisów prawa, na warunkach ustalonych w umowie.

15). Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia, dostawy przedmiotu zamówienia o innych parametrach niż określone w SWZ i projekcie umowy.

16). W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy Wykonawca dostosuje jakość opału do nowych norm.