Gruta, dnia 24.02.2017 r.

Znak sprawy: ZP.271.4.2017.EK

**Zamawiający:**

**Gmina Gruta**

**Gruta 244**

**86-330 Gruta**

Dotyczy: treść zapytań dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wraz z wyjaśnieniami

**Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo – Gruta, od km 0+000 do km 1+856, do drogi powiatowej nr 1383C**

Zwrócono się z następującymi pytaniami:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wykonania warstwy podbudowy mieszanki wapienno żwirowej bądź wapiennej?

2. Prosimy o dokładne wskazanie miejsca wykonania odcinków próbnych w przypadku jeśli zlokalizowany jest on poza placem budowy.

3. Prosimy uściślić pozycje kosztorysowe dotyczące powierzchni zjazdów z masy, ponieważ podana powierzchnia w kosztorysie nie jest zgodna z powierzchnią zjazdów na planie sytuacyjnym.

4. W związku z koniecznością wykonania wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków zwracamy się z prośbą o określenie po czyjej stronie będzie zapewnienie opinii ornitologicznej.

5. Prosimy o dołączenie do dokumentacji pozwolenia na wycinkę drzew.

Odpowiedź:

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie mieszanki wapienno-żwirowej bądź wapiennej.

Ad. 2

Miejsce wykonania odcinka próbnego wskaże Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - jak jest określone w specyfikacji technicznej. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie ma wskazanego miejsca wykonania odcinka próbnego należy domniemywać, że zlokalizowany jest w granicach placu budowy.

Ad. 3

W dokumentacji przetargowej nie ma dokumentu o nazwie "kosztorys". Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Wykonawca powinien opierać się na danych zawartych w projekcie budowlanym.

Ad. 4

Wycinka drzew wykonana zostanie przez Zamawiającego przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę, ale bez wykarczowania. Wykonawca wykarczuje 9 szt. pni drzew wcześniej usuniętych przez Zamawiającego.

Ad. 5

Pozwolenie na wycinkę drzew jest w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający nie widzi potrzeby publikacji przedmiotowego pozwolenia.