Załącznik nr 1 do SIWZ

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w następujących budynkach:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kotłownia** | **Pojemność zbiornika /litry/** |
| Urząd Gminy w Grucie – budynek administracyjny | 4000 |
| Budynek zespolony, Gruta 277 – SPZOZ,  Szkoła Podstawowa, budynek mieszkalny komunalny, GOPS | 4500 |
| Remiza OSP w Grucie | 2000 |
| Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie | 4500 |

2. Dostawy oleju opałowego do kotłowni w budynkach wymienionych w pkt 1 muszą nastąpić w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od przyjęcia telefonicznego zamówienia bez względu na ilość zamówionego jednorazowo oleju opałowego w dni robocze; w uzasadnionych przypadkach w dni ustawowo wolne od pracy.

3. Przewidywana ilość dostarczonego oleju opałowego lekkiego w czasie realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 40.000 dm3 (litrów).

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

5. Cena ofertowa za jeden dm3 (litr) oleju opałowego musi obejmować koszt transportu do kotłowni wskazanych w pkt 1, oraz uwzględniać wszystkie inne koszty wykonania zamówienia.

6. Zaoferowany olej opałowy lekki musi spełniać następujące wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania | Jednostka | Wartość |
| 1 | Gęstość w temperaturze 15°C | kg/m3 | 860 |
| 2 | Temperatura zapłonu | °C | 56 |
| 3 | Lepkość kinematyczna w temp. 20°C | mm2/s | 6,00 |
| 4 | Sklad frakcyjny:  - do temp. 250°C destyluje  - do temp. 350°C destyluje | %V/V  %V/V | 65  85 |
| 5 | Zawartość siarki | %m/m | 0,10 |
| 6 | Zawartość wody | mg/kg | 200 |
| 7 | Wartość opałowa | mJ/kg | 42,6 |
| 8 | Zawartość zanieczyszczeń stałych | mg/kg | 24 |
| 9 | Pozostałość po spopieleniu | %m/m | 0,01 |
| 10 | Temperatura płynięcia | °C | -20 |

7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do każdej dostawy paliwa odpowiednie atesty, świadectwa i certyfikaty na dostarczany olej opałowy, potwierdzające właściwą jego jakość i zgodność z odpowiednimi normami.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania w obecności osoby dostarczającej olej, próbek tego oleju w celu zbadania w uprawnionym laboratorium zgodności dostarczonego oleju z specyfikacją dla zaoferowanego rodzaju oleju opałowego. W przypadku niezgodności parametrów koszty badania ponosi Wykonawca, a umowa na dostawę oleju opałowego zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy.

9. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb - na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem dostawy.

10. Dostawy oleju opałowego mogą być realizowane jedynie w godzinach pracy placówek wymienionych w pkt 1 w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego.

11. Rozliczanie dostaw będzie się odbywało fakturami VAT, przy czym termin płatności wynosił będzie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

12. Jeżeli dostawa będzie objęta zwolnieniem o którym mowa w art. 31a ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 ze zmianami) Dostawca zobowiązany jest do dołączenia do faktury VAT dokumentu dostawy paliwa ciekłego.